## NOX程序 – 201703301311

PID环还是互相影响 现在参考蹦电流直接用电阻限流 下一版用硬件横流试试

## NOX程序 – 201708241700

新版基本功能实现， 恒温横流， 测量泵无漏电流 且不受吹气影响 PID参数还需优化， 部分改进在电路图上标注

### NOX程序-20170915

加入can协议

### NOX程序-20171103

纠正电流转换精度导致稳态误差